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Pomen mokrih oziroma večnamenskih zadrževalnikov za Savinjsko dolino
Savinjska dolina potrebuje celovit sistem upravljanja voda, ki ne bo namenjen samo zmanjševanju poplavne ogroženosti, temveč tudi zagotavljanju vodne varnosti v sušnih obdobjih. Zato predlagamo, da se v okviru ponovne strokovne presoje Državnega prostorskega načrta podrobneje preučijo možnosti vključevanja mokrih oziroma večnamenskih zadrževalnikov.
Mokri zadrževalnik ima stalno vodno površino, nad običajno gladino pa mora imeti zagotovljen dovolj velik prosti volumen za sprejem visokih voda. Ob pravilnem načrtovanju in upravljanju lahko takšen objekt opravlja več funkcij: zmanjšuje konico poplavnega vala, zadržuje del vode v pokrajini in zagotavlja vodno zalogo za sušna obdobja.
Ključni pomeni mokrih zadrževalnikov
1. Zmanjševanje poplavnih konic
Mokri zadrževalniki lahko ob visokih vodah začasno sprejmejo del poplavnega vala ter tako zmanjšajo in časovno zamaknejo največje pretoke po toku navzdol. 
2. Zadrževanje vode za sušna obdobja
Voda se v mokrem zadrževalniku ohrani tudi po koncu visokovodnega dogodka. Ob upoštevanju razpoložljivih količin vode, ekološko sprejemljivih pretokov in potrebnih dovoljenj se lahko uporablja za namakanje, protipožarno varnost, vzdrževanje krajinskih vodnih teles ter druge ustrezne namene. Tako voda ni obravnavana samo kot nevarnost, temveč tudi kot strateški naravni vir.
3. Podpora kmetijstvu in prehranski varnosti
Savinjska dolina je pomembno kmetijsko območje, ki ga vse pogosteje ogrožajo tako poplave kot pomanjkanje vode. Večnamenski zadrževalniki lahko ob ustrezni umestitvi zagotavljajo del vode za namakanje in zmanjšujejo ranljivost kmetijske pridelave v času dolgotrajnih suš.
4. Vpliv na podzemno vodo in lokalni vodni režim
Na območjih s primerno geološko in pedološko zgradbo lahko daljše zadrževanje vode prispeva k napajanju podzemne vode in ohranjanju vlažnosti okoliških tal. Ta učinek ni samoumeven, zato ga je treba za vsako lokacijo posebej preveriti s hidrogeološkimi raziskavami. Na slabo prepustnih ali drugače občutljivih območjih so lahko učinki drugačni.
5. Biodiverziteta in ekosistemske funkcije
Sonaravno urejeni mokri zadrževalniki lahko ustvarjajo vodne in obvodne življenjske prostore za dvoživke, ptice, ribe, žuželke ter močvirske rastline. Plitvi obrežni deli, trstišča, mokrišča in vegetacijski pasovi lahko prispevajo tudi k zadrževanju sedimentov in hranil ter izboljšanju kakovosti vode.
6. Blaženje lokalnih podnebnih obremenitev
Vodne in obvodne površine lahko prispevajo k ugodnejši mikroklimi, večji krajinski pestrosti ter zmanjševanju posledic poletne vročine. Njihov dejanski vpliv je odvisen od velikosti vodne površine, zasaditve, reliefa, vetrovnih razmer in povezanosti z zelenimi površinami.
7. Večnamenska raba prostora
Če so ustrezno načrtovani, lahko mokri zadrževalniki poleg vodnogospodarske funkcije podpirajo naravovarstvo, izobraževanje, rekreacijo in razvoj sonaravnega turizma. Pri tem morata imeti varnost ter varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov prednost pred drugimi rabami.
Naš konkretni predlog ministrstvu
Predlagamo, da se pred dokončno potrditvijo in nadaljnjim izvajanjem načrtovanih ukrepov izdela neodvisna primerjalna študija suhih, mokrih in kombiniranih sistemov zadrževanja vode. Študija naj vključuje:
1. ponovno hidrološko in hidravlično modeliranje celotnega porečja Savinje ob upoštevanju najnovejših podnebnih scenarijev;
2. preveritev možnosti povečanja zadrževalne in večnamenske funkcije akumulacije Žovnek;
3. strokovno preveritev možnosti ureditve oziroma prilagoditve območja Vrbja in drugih obstoječih vodnih teles, kjer je to okoljsko in prostorsko sprejemljivo;
4. preveritev možnosti novih mokrih ali kombiniranih zadrževalnikov na Savinji in njenih pritokih, zlasti na Ložnici, Paki, Bolski in drugih primernih lokacijah;
5. oceno skupnega delovanja več manjših zadrževalnih ukrepov v zgornjem in srednjem delu porečja;
6. presojo vplivov na najboljša kmetijska zemljišča, podzemno vodo, vodne ekosisteme, mikroklimo in dolgoročno vodno bilanco doline;
7. določitev načina upravljanja, ki bo ves čas zagotavljal potreben prosti volumen za sprejem poplavnega vala;
8. pripravo sistema spremljanja pretokov, količine in kakovosti vode, sedimentov ter stanja podzemne vode.
Posegi na območju Vrbja, Žovneka in drugih naravovarstveno občutljivih območij se ne smejo načrtovati brez predhodne celovite okoljske, hidrološke in hidrogeološke presoje. Poglobitev ali razširitev obstoječega vodnega telesa sama po sebi še ne pomeni izboljšanja poplavne varnosti, če ni zagotovljen zadosten zadrževalni volumen in ustrezen režim upravljanja.
Sklepno sporočilo
Mokri zadrževalniki niso samo protipoplavni objekti, ampak so lahko del dolgoročnega sistema vodne varnosti Savinjske doline. Če so ustrezno umeščeni, dimenzionirani in upravljani, lahko hkrati prispevajo k zmanjševanju poplavnih konic, zagotavljanju vode v sušnih obdobjih, odpornosti kmetijstva, ohranjanju biodiverzitete ter izboljšanju kakovosti življenjskega okolja.
Zato predlagamo, da se mokri oziroma večnamenski zadrževalniki v DPN ne obravnavajo le kot posamezna dopolnilna možnost, temveč kot enakovreden del celovitega sistema upravljanja voda. Savinjska dolina potrebuje rešitve, ki bodo varovale ljudi ob poplavah, vendar bodo hkrati ohranile vodo v prostoru za čas, ko je bo primanjkovalo.
Naše osnovno načelo je: vodo zadržati tam, kjer pade, upočasniti njen odtok, omogočiti varno razlivanje in ponikanje ter jo, kjer je mogoče, shraniti za ponovno uporabo.
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